**RK.271.6.2024**

**Załącznik nr 6**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„**Rozłożenie kruszywa w ramach Funduszu Sołeckiego”**

Maksymalna ilość metrów kwadratowych do rozłożenia kruszywa wynosi: **25 000 m2**

Wskazana ilość metrów do rozłożenia kruszywa ma charakter orientacyjny i będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie rozłożonego kruszywa. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości.

Minimalna (gwarantowana) ilość metrów kwadratowych do rozłożenia kruszywa wynosi: **24 050 m2**

**Przewidywana do rozłożenia ilość metrów kwadratowych obejmuje 25 odcinków o średniej długości 375 m (najkrótszy 100m, najdłuższy 630m) na terenie 25 sołectw Gminy Sadkowice.**

**Zamawiający informuje również iż szczegółowy plan plac objętych zadaniem oraz lokalizacja dróg na terenie Gminy Sadkowice, ich szerokość i długość zostanie podana w formie załącznika do Umowy.**

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 Podbudowa z kruszywa łamanego

1. Do wykonania należy zaliczyć:
2. roboty pomiarowe;
3. profilowanie z nadaniem spadków poprzecznych na odcinkach dróg objętych zadaniem;
4. rozłożenie kruszywa drogowego będącego własnością Zamawiającego na odcinkach dróg objętych zadaniem
5. zagęszczenie rozłożonej warstwy kruszywa za pomocą walca drogowego.

Ad. a) – roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć wyznaczenie na terenie danego Sołectwa długości drogi gruntowej lub żwirowej objętej zadaniem;

Ad. b) – profilowanie – należy przez to rozumieć wyrównanie na zadanej długości drogi gruntowej lub żwirowej objętej zadaniem oraz nadanie odpowiednich spadków poprzecznych za pomocą sprzętu drogowego będącego we władaniu Wykonawcy;

Ad. c) i d) – rozłożenie kruszywa – należy przez to rozumieć rozłożenie kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31.5 będącego własnością Zamawiającego na zadanych długościach dróg gruntowych lub żwirowych objętych zadaniem za pomocą rozkładarki – **Zamawiający nie dopuszcza użycia innego sprzętu niż rozkładarka**. Zamawiający informuję iż kruszywo będzie składowane na terenie działki nr 378/1 obręb Sadkowice, gmina Sadkowice. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić:

- załadunek kruszywa własnym sprzętem i na własny koszt.

- transport kruszywa z terenu działki 378/1 obręb Sadkowice do docelowego odcinka drogi objętego zadaniem za pomocą własnych środków transportu.

- transport rozkładarki oraz walca drogowego do docelowego odcinka drogi objętego zadaniem.

- rozłożenie na grubość 10 cm (wartość średnia) kruszywa na zadanej szerokości i długości drogi.

- zagęszczenie rozłożonego kruszywa za pomocą walca drogowego.

***Zamawiający informuje iż z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na placu działki nr 378/1 obręb Sadkowice nie dysponuje całością kruszywa niezbędnego do realizacji całości Zamówienia. Kruszywo będzie sukcesywnie uzupełniane tak aby zapewnić ciągłość prac, niemniej jednak Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny dwukrotną przerwę w wykonywaniu przedmiotu Zamówienia w ilości do 10 dni roboczych.***

1. Do przedmiotu zamówienia należy również inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego, obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia.
2. Jeżeli w załącznikach do SWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
3. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek;
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
6. Warunki rozliczenia:
   1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Dokumentacja w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 04 w dniach roboczych w godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 15.30

- wtorek od 7.30 – 16.30

- piątek od 7.30 – 14.30